TECU 3.5.0.5 Дата: 19.01.2014 Время: 17:58:23

Марка: Nissan
Тип ECU: EFIv10
Тип Адаптера: VAG K+CAN [линии CAN (6,14)]
Настройки подключения: [COM2],[500000],[0/0],[1000],[0]

ID ECU: 23710-BR07C
Количество цилиндров: 4
Service: line part
Knock sensor location identifier: 0
FUEL pressure release: поддерживается
NRPM calculation methode identifier: POS
OBD: присутствует
Иммобилайзер: присутствует

Поддержка PID Параметров реального времени (SID=2211H)
00 01 02 03 06 10 17 18 1A 20 23 25 2D 2E 35 38 3C 40 47 48 50 59 60 80 
8A 

Поддержка PID Параметров реального времени (SID=2212H)
00 01 03 04 06 08 09 0B 0D 0E 0F 10 1A 1B 1C 20 21 22 23 2A 2B 40 50 5F 
62 63 64 65 67 68 6A 6B 6C 6D 6E 

Поддержка PID Параметров реального времени (SID=2213H)
00 02 03 04 05 07 08 0A 0B 0C 0D 0E 10 13 17 

Поддержка PID Стоп-кадр (SID=2214H)


Поддержка PID Параметров реального времени (SID=2215H)
00 03 04 06 07 09 0A 10 

Поддержка PID Активные тесты (SID=30H)
00 01 02 03 09 0C 0D 0E 0F 19 20 2D 3A 40 60 

Поддержка PID Обучения (SID=31H)
00 01 03 04 05 06 07 

Поддержка PID Корректировки (SID=3BH)
00 01 02 
