TECU 3.7.0.9 Дата: 10.02.2016 Время: 16:54:28

Марка: NISSAN
Тип ECU: EFIv0[CAN]
Тип Адаптера: VAG K+CAN Серийный номер: -
Настройки подключения: [COM3],[500000],[0/0],[1000],[0]

ID ECU: 23710-1CJ0A
CVN ECU: 09CA596C
Количество цилиндров: 6
Service: line part
Knock sensor location identifier: 0
FUEL pressure release: поддерживается
NRPM calculation methode identifier: POS
OBD: присутствует
Иммобилайзер: присутствует

Поддержка PID Параметров реального времени (SID=2211H)
00 01 02 03 06 0A 10 11 17 1A 1B 1F 20 23 24 25 26 2D 2E 35 38 39 40 47 
48 4E 4F 59 5A 60 63 64 65 78 79 7A 7B 

Поддержка PID Параметров реального времени (SID=2212H)
00 01 03 04 05 06 07 08 09 0B 0D 0E 0F 10 19 1A 1B 1C 20 21 22 23 25 26 
2A 2B 2F 30 40 46 49 4A 4B 4C 50 

Поддержка PID Параметров реального времени (SID=2213H)
00 01 02 03 04 05 07 08 0A 0B 0C 0D 0E 11 13 

Поддержка PID Стоп-кадр (SID=2214H)


Поддержка PID Параметров реального времени (SID=2215H)
00 04 07 0A 0C 0D 0F 10 12 13 

Поддержка PID Активные тесты (SID=30H)
00 01 02 03 09 0A 0C 19 1D 20 2D 3A 40 4E 4F 

Поддержка PID Обучения (SID=31H)
00 01 03 05 06 07 0C 

Поддержка PID Корректировки (SID=3BH)
00 01 02 
